【붙임 1】

(재)스마트 IT 융합시스템 연구단 과제제안 요청서 (RFP)

			RFP 번호		CISS-2016-1
1. 연구목표
○ 최종목표 - 건강, 보안 혹은 환경 등 센서(영상 포함) 빅데이터 콘텐츠 개발 및 사업화
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ 건강, 보안, 혹은 환경 등 센서(영상 포함) 정보를 이용하는 빅데이터 콘텐츠 개발 및 사업화 - 온도, 습도, 자기, 빛, 압력, 위치, 속도, 진동, 영상 등의 빅데이터 분석을 통한 부가가치 창출이 가능한 소프트웨어 및 하드웨어 개발 - Cloud와 연동되는 parallel/distributed computing이 요구되는 빅데이터 처리 기술 개발 - Deep learning 등의 인공기능 기술을 활용한 빅데이터 처리 기술 개발 - Wearable device 및 스마트폰 등의 embedded type으로의 확장 - 실시간 분석 및 탐지 알고리즘 및 하드웨어 개발
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-2
1. 연구목표
○ 최종목표 - IoT 향 스마트센서를 위한 초소형 혹은 초고밀도 에너지 하비스팅/저장/관리 시스템 설계
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ 저주파수 진동 에너지 하베스터 개발 - 에너지 소스 : 4 Hz, (진폭 표기) 이내 저주파수 구조물 진동 - 하베스터 크기 : 100 x 90 x 35 mm3 이하 - 하베스터 전력량: mW급 이상 - 동작 온도 범위: -10~+65 oC 이상, - 동작 습도 범위: 0~95% RH 이상 - Multi-physics simulation을 통한 하베스터 효율 검증 및 최적화 - AD converter 설계 및 에너지 저장과의 연계 - 구조물 안전진단을 위한 무선센서와의 연계 ○ 웨어러블 디바이스용 하베스터 개발 - 에너지 소스 : 인체의 간헐적/연속적 동작에 의한 운동/마찰/압전 에너지 - 하베스터 종류 : 의류 부착/내장 가능한 Piezoelectric/Triboelectric Harvester 등 - 하베스터 전력량: 100μW이상 - 동작 온도 범위: -10~+65 oC 이상 - 동작 습도 범위: 0~95% RH 이상 - 무입력 상태 누설 전력 최소화 & 하베스팅 최적화 위한 power management - 각종 웨어러블 장치 또는 에너지 저장장치와의 연계
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-3
1. 연구목표
○ 최종목표 - OPEL (Open Platform Event Logger) 향 저전력 임베디드 하드웨어 및 응용 소프트웨어 개발 (Wearable/Implantable IoT 디바이스, 차량용, 고정형 단말기 대상이며, OPEL software platform 은 연구단에서 제공)
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ OPEL S/W Platform 기반 Wearable 감시 카메라 장치 개발 - 채용 Sensor: CIS (FullHD), Mic., G-sensor, Light sensor - 크기 : 25 x 25 x 10 mm3 이하 (무게 : 10g 이하) - Connectivity : Wi-Fi, Bluetooth (BLE), USB (충전용) - 장치는 채용 센서에 의한 이벤트 발생 시 영상을 취득하여 장치 내 비휘발장치에 저장하고 스마트폰과 연결되었을 때 스마트폰을 통해 저장된 영상을 Cloud에 저장함 - 장치는 스마트폰 App.을 통해 장치설정을 할 수 있으며, 장치에 저장된 센서값 조회 가능 ○ 수집된 센서 데이터를 활용한 클라우드 서비스 응용 개발 - 데이터 type : 영상을 포함한 다양한 센서 데이터 - 스마트폰과 연동하는 클라우드 서비스 및 스마트폰 어플리케이션 - 사진/영상 및 센서데이터 분석 알고리즘 - 수집된 데이터에 대한 클라우드 서버의 관리 프로그램 - OPEL 이벤트 수집 장치에서 실행되는 응용 프로그램 ○ 소형/저전력 하드웨어에서 구동 가능한 자바스크립트(Javascript) 실행 환경 - 경량 디바이스를 위한 자바스크립트 엔진 및 OPEL용 확장 모듈 개발 - 수 KB 메모리로 구동 가능한 자바스크립트 엔진 - 수 KB ~ 수 GB 메모리를 가진 다양한 하드웨어들에서 적용가능하도록 설정가능하고 스케일-업 가능한 구조 - 현재 연구단의 OPEL 플랫폼이 사용하는 node.js와 교체 가능해야 함
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-4
1. 연구목표
○ 최종목표 - Depth camera를 이용하는 Drone, 로봇, 혹은 무인차 향 신호 취득 및 처리, 내비게이션, 통신 등을 위한 각종 embedded SW/HW 설계
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ 무인 이동체 (Drone, 로봇, 혹은 무인차) 향 embedded S/W 및 H/W 개발 - 필수 채용 Sensor : Depth camera - 신호 취득 및 처리 알고리즘 개발 및 embedded H/W 적용 : 필수 채용 Sensor 활용 실시간 물체 거리 측정 알고리즘 개발 - 내비게이션 알고리즘 개발 및 embedded H/W 적용 : 필수 채용 Sensor 활용 실시간 내비게이션 알고리즘 개발 - 통신 알고리즘 개발 및 embedded H/W 적용 : 필수 채용 Sensor 활용 무인 이동체 간 실시간 통신 알고리즘 개발 - 스마트폰과 연동하여 스마트폰 App.을 통해 장치설정을 할 수 있으며, embedded H/W에 저장된 정보 조회 가능
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-5
1. 연구목표
○ 최종목표 - 초소형 전기화학적 가스 센서 (CO, CO₂ NO₂, SO₂) 개발
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ 초소형 전기화학적 가스 센서 개발 - Sensor type : electrochemical gas sensors - 측정가스: CO, CO₂, NO₂, SO₂ 중 하나 이상 - 측정가스에 대한 selectivity 보장 - 크기 : 15x 15 x 15 mm3 이하 - 전력 소모: 5mW 이하 - 소형화를 통한 wearable device 및 스마트폰 embedded type으로의 확장 - 스마트폰과 연동하는 휴대형 및 부착형 제품 개발 - 실시간 측정결과 및 분석정보 알고리즘 개발
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-6
1. 연구목표
○ 최종목표 - 대기 환경 센싱 기능이 포함된 wearable device의 개발
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ Wearable 장치를 위한 환경 센싱 모듈 및 운용 SW - SO₂, NO₂, CO, VOC, PM 등 3종 이상 환경 센싱 가능한 소형 모듈 개발 - 소형화를 통한 wearable device 및 embedded type으로의 확장 - 스마트폰과 연동하는 휴대형 및 부착형 제품 개발 - 실시간 측정결과 및 분석정보 알고리즘 개발
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-7
1. 연구목표
○ 최종목표 - 인체 운동(activity) 측정 기능이 포함된 wearable device의 개발
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ Activity tracking 이 가능한 wearable device - 정확도 1% 이내의 step detection algorithm 개발 - 동작 모드(걷기, 뛰기, 등산 등) 인식 및 운동량 계산 알고리즘 개발 - 각 모드별 칼로리 계산 및 이동 거리 알고리즘 개발
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)

			RFP 번호		CISS-2016-8
1. 연구목표
○ 최종목표 - 4-color 영상센서(R,G,B,IR) 에서의 RGB 영상과 거리 정보의 질 향상 알고리즘
2. 연구내용 및 범위 (과제 지원 시, 아래 연구내용을 하나 이상 제시)
○ 4-color 영상센서(R,G,B,IR) 에서의 RGB 영상과 거리 정보의 질 향상 알고리즘 - RGB 및 적외선 신호 감지 픽셀을 통하여 취득하는 raw RGB 및 IR 신호를 fully interpolate 된 양질의 RGB/IR 신호를 만들어내는 작업 - 연구단의 depth 추출 알고리즘에 의하여 추출된 depth를 처리하여 post-exposure refocus, stereo vision, 배경 제거 등 다양한 부가가치를 올리는 영상신호처리 알고리즘의 개발
3. 특기 사항
○ 당해년도(2016. 7. ~ 2017. 4.) 연구 계획 및 2017. 4월 이후 3년간 연도별 연구 계획 제시 요망 ○ 관련 연구 내용의 신규성, 사업화 가능성, 여타 방식 대비 차별성, 관련 지식 재산권 자료를 제시 할 것
4. 2016년 연구기간 및 예산		’16. 7. 1. ~ ’17. 4. 30. (10개월, 1억원 내외)